## 产品标题三

###

关注次数：422次

商品类型：产品分类一

上架时间：2019-10-28 10:26:33

产品描述：GSM电梯无线对讲呼叫系统产品是我公司推出的第五代产品，机房用无线GSM分机与管理中心通话，无需布线减少日常使用的维护成本，为管理中心提供了一个全面对讲呼叫的解决方案···

购买意向
配套软件下载 说明书下载 彩页下载 其它文档
产品特点 留言反馈

GSM电梯无线对讲呼叫系统产品是我公司推出的第五代产品，机房用无线GSM分机与管理中心通话，无需布线减少日常使用的维护成本，为管理中心提供了一个全面对讲呼叫的解决方案；采用了先进的微芯片技术，特别根据用户使用习惯进行优化设计，我们相信这个易于使用的无线对讲系统将给你带来方便稳定可靠的通讯。

二、GSM电梯无线对讲系统功能介绍

1、系统功能简述

当电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时电梯乘客可轻按“呼叫”键向值班室发出呼叫信号，电梯轿厢将自动播放提前录制的警示语音。此时，值班人员手机接到电梯呼叫电话，通过电话沟通，采取施救措施。

特点：采用GSM卡网络，移动联通都皆可，信号强，无干扰，没有距离限制，可实现千里之外也可通话，可连接无限量的电梯台数，即，可讲几个小区合并一个值班室，减少人力和物力成本。系统可存储5组号码，可以直接呼叫到值班室座机，当值班室无人值守时，则可向另外电话号码或指定手机发出求救信号，确保与外界保持持续通讯，可确保电梯被困人员定能于外界通讯。

优势：一键式呼叫、方便快捷，能有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对讲通话。无须布线大量节约了昂贵的线路成本；无须布线大量节约了线路铺设高额的施工成本；大量节约了由于线路故障、老化等因素而带来的维护成本；完全杜绝了由于铺设线路而带来的对楼宇及道路的破坏；监控中心位置可以根据需要任意调整，无需任何线路调整；整个系统施工极为简单、施工周期短、见效快。

2、机房分机功能介绍

1） 一栋楼只需要用一个分机，分机最多可带三部电梯；

2）GSM网络通讯，真正达到电信级别通话质量；

3） 抗干扰和防雷性强，不会受到雷雨天气影响。

4） 安装简单操作易懂。

三、GSM电梯无线对讲系统使用方法

1、电梯呼叫值班人员

当电梯困人时，被困乘客只需轻按“呼叫”键，求救信号立即发送给值班人员。

2、挂断呼叫

通话结束后，按“确认”键挂断通话，并将手柄放回原位。

相关产品
GNSS宽带射频芯片-天鹰Aquila

  上一篇：产品标题二
下一篇：没有了！

购买意向
真实姓名：
联系方式：
邮箱地址：
所在公司：
职务级别：
高层决策者
业务人员
技术人员
业务需求：
留言: